{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Recoupement","UserGuide","803.1.V1 LockIn"],"not_rendered":{"charts":0,"images":36,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Recoupement","index":0,"n_rows":122,"n_cols":6,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Analyse des effets lock-in techniques"]
["ID","Famille de Building Blocks","Building block","Explication ","Effet lockin avec","Impact"]
[1,"Comportement/assistance des occupants"]
[2,"Isolation de la toiture inclinée"]
["2.03\n2.05","Isolation de la toiture inclinée","Isolation par l’extérieur","Si l'isolation de la toiture est prévue avant l'isolation des murs  par l'extérieur, il est important de prévoir un débordement de toit suffisant, prenant en compte l'épaisseur finale du mur isolé. Les raccords doivent être pensés et soignés pour assurer une continuité de l'étanchéité à l'air.","Isolations des murs"," "]
["2.01 à 2.05","Isolation de la toiture inclinée","Tous les BB isolation de la toiture inclinée","En cas de réisolation globale du logement, un système de ventilation devra être prévu. Des percements pourront donc être à prévoir --> prévoir des fourreaux","Ventilation hygiénique des espaces"," "]
["2.01 à 2.05","Isolation de la toiture inclinée","Tous les BB isolation de la toiture inclinée","Prévoir un gainage étanche pour le passage des câbles/tuyaux de futures installations, de manière à conserver une bonne étanchéité de la toiture","Systèmes d'énergie renouvelable"," "]
["2.01, 2.02",null,"Isolation par l'intérieur","Dans le cas d'une isolation des combles avec mise en place d'une salle d'eau, attention au fait que la classe de climat change, et nécessité l'utilisation d'un pare-vapeur, qui n'est pas nécessairement nécessaire pour des climats secs.","Etanchéité à l'air"]
[]
[3,"Isolation de la toiture plate"]
[3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","Si l'isolation de la toiture est prévue avant l'isolation des murs  par l'extérieur, il est important de prévoir un débordement de toit suffisant, prenant en compte l'épaisseur finale du mur isolé. Les raccords doivent être pensés et soignés pour assurer une continuité de l'étanchéité à l'air.","Isolations des murs"," "]
[3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","En cas de réisolation globale du logement, un système de ventilation devra être prévu. Des percements pourront donc être à prévoir --> prévoir des fourreaux","Ventilation hygiénique des espaces"," "]
[3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","Prévoir un gainage étanche pour le passage des câbles/tuyaux de futures installations, de manière à conserver une bonne étanchéité de la toiture","Systèmes d'énergie renouvelable"," "]
[3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","Si l'on souhaite intégrer une stratégie globale de gestion d'eau de pluie, réfléchir à la possibilité d'une toiture verte.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)"," "]
[]
[4,"Isolation des murs"]
["4.01 à 4.06","Isolation des murs","Tous les BB isolation des murs","Penser à la position future des châssis lors de l'isolation des murs: ceux-ci doivent être en contact avec l'isolant afin d'assurer la continuité de l'isolation.","Menuiseries extérieures"]
["4.01 à 4.06","Isolation des murs","Tous les BB isolation des murs","En cas de réisolation globale du logement, un système de ventilation devra être prévu. Des percements pourront donc être à prévoir --> prévoir des fourreaux","Ventilation hygiénique des espaces"]
[4.04,"Isolation des murs","Isolation par l'intérieur","Attention à effectuer une analyse complète de la composition du mur avant isolation, de manière à ne pas créer de potentiels problèmes d'humidité.","Travaux de mise en conformité"]
[4.04,"Isolation des murs","Isolation par l'intérieur","Empêchera des saignées par la suite, p.ex. pour mettre l'installation électrique en conformité","Travaux de mise en conformité (électricité)"]
[4.01,"Isolation des murs","Isolation par l'extérieur par ETICS","Il peut être difficile d'accrocher des choses sur la façade, comme p.ex. des protections solaires.","Protections solaires"]
["4.01, 4.02, 4.06",null,"Isolation par l’extérieur","Si des problèmes potentiels d'humidité sont présents dans les murs, réfléchir à l'opportunité de placer un drain en pied de mur avant d'isoler, de façon à ne pas être gêné par la suite.","Travaux de mise en conformité (eau)"]
["4.01, 4.02, 4.06",null,"Isolation par l’extérieur","Si une isolation des sols par l'intérieur est prévue par la suite, penser à placer une isolation périphérique pour faciliter la gestion des noeuds constructifs.","Isolation des sols (par l'intérieur)"]
[4.04,null,"Isolation par l'intérieur","Empêchera par la suite une libre fixation d'éléments dans les murs.","Système de chauffage des espaces"]
[4.04,null,"Isolation par l'intérieur","Empêchera par la suite une libre fixation d'éléments dans les murs.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire"]
[]
[5,"Isolation des sols"]
[5.03,"Isolation des sols","Nouvelle dalle","Dans le cas où la dalle doit être cassée (isolation en dessous de la dalle sur sol) --> penser à poser une isolation périphérique pour faciliter la gestion des noeuds constructifs mur/dalle le cas échéant","Isolations des murs"]
[]
[6,"Menuiseries extérieures"]
[6.01,"Menuiseries extérieures","Remplacement du vitrage","Analyser la pertinence d'utiliser un facteur solaire plus bas pour limiter la surchauffe","Confort d'été"]
["6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Penser à la position de la future isolation des murs: les châssis doivent être en contact avec l'isolant afin d'assurer la continuité de l'isolation.","Isolations des murs"]
["6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Penser à implémenter des grilles de ventilation dans les pièces de vie si aucune ventilation mécanique n'est prévue par la suite","Ventilation hygiénique des espaces"]
["6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Analyser la pertinence d'utiliser un facteur solaire plus bas pour limiter la surchauffe","Confort d'été"]
["6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Si une isolation des sols par l'intérieur est envisagée, penser à l'impact sur la hauteur des portes à remplacer.","Isolation des sols"]
[6.04,"Menuiseries extérieures","Ajout d'une nouvelle menuiserie extérieure","Une nouvelle ouverture apporte des gains solaires supplémentaires. Si un risque de surchauffe est présent, voir s'il est possible de placer la nouvelle ouverture de manière à pouvoir créer une ventilation intensive.","Confort d'été"]
[]
[7,"Etanchéité à l'air"]
[7.03,null,"Amélioration générale de l'étanchéité à l'air","Si un système de ventilation mécanique est envisagé à termes, viser une étanchéité à l'air suffisamment bonne de façon à ce que celui-ci puisse fonctionner correctement","Ventilation hygiénique des espaces"]
[7.03,null,"Amélioration générale de l'étanchéité à l'air","Si des actions sont prévues pour améliorer l'étanchéité à l'air dans l'optique d'un aménagement ultérieur de l'espace en pièce d'eau, envisager la pose d'un pare-vapeur.","Travaux d'embellissement et de confort"]
[]
[8,"Confort d'été"]
["8.01, 8.02, 8.04","Confort d'été","Protections solaires","Si la pose de protections solaires extérieures verticales est prévue avant l'isolation des murs par l'extérieur, il est important de prendre en compte l'épaisseur finale du mur isolé, pour définir le type d'accroches, et assurer la continuité de l'isolation par la suite. ","Isolations des murs par l'extérieur"]
[]
[9,"Système de chauffage des espaces"]
[9.06,"Système de chauffage des espaces","Remplacement des générateurs locaux par un générateur central ","Si seule l'isolation des murs par l'intérieur est envisageable par la suite, penser à l'utilisation d'une cavité technique pour le passage des câbles, tuyaux de chauffage,… pour éviter d'abîmer l'isolant.","Isolations des murs par l'intérieur"]
["9.01-9.03",null,"Remplacement du producteur de chaleur (central --> central)","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement du nouveau générateur.","Isolation (en général)"]
["9.12, 9.13",null,"Mise en place de deux générateurs de chaleurs (central --> central)","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement des nouveaux générateurs.","Isolation (en général)"]
["9.04, 9.05",null,"Remplacement ou mise en place d'un chauffage local","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement du nouveau générateur.","Isolation (en général)"]
[9.06,null,"Remplacement des générateurs locaux par un générateur central ","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement du nouveau générateur.","Isolation (en général)"]
[9.07,"Système de chauffage des espaces","Optimisation des émetteurs de chaleur\n","En cas de remplacement des radiateurs par un chauffage sol, l'isolation de la dalle de sol par l'intérieur doit être effectuée en même temps. Il est impossible d'isoler par l'intérieur après avoir placé le chauffage sol.","Isolation des sols par l'intérieur"]
[9.08,"Système de chauffage des espaces","Optimisation des émetteurs de chaleur\n","En cas de remplacement des radiateurs par des nouveaux et si seule une isolation des murs par l'intérieur est possible, celle-ci doit être effectuée ou au moins étudiée en même temps, afin de minimiser l'impact des accroches et autres dans l'isolant.","Isolations des murs par l'intérieur"]
[9.09,null,"Choix d'une pompe à chaleur","Une pompe à chaleur impose une isolation correcte de l'enveloppe. La temprérature à la sortie d'une pompe à chaleur est bien inférieure à la température de sortie d'une chaudière classique.","Pas d'isolation suffisante de l'enveloppe"]
[]
[10,"Installation d'eau froide et eau chaude sanitaire"]
[null,"Installation d'eau froide et eau chaude sanitaire","remplacement producteur existant par un autre avec ballon?","pas dans les BB, mais si c'est le cas, voir si on envisage du solaire thermique par la suite, et peut-être mettre un ballon solaire direct?","Systèmes d'énergie renouvelable"]
[10.06,null,"Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)","Si on refait la plomberie, mieux vaut prévoir des tuyaux d'arrivée d'eau séparés pour les WC, afin de les raccorder utlérieurement à une citerne d'eau de pluie.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)"]
[10.06,null,"Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)","Si l'implantation d'une toiture verte est envisagée, en profiter pour isoler la toiture en même temps.","Isolation de la toiture (plate ou inclinée) par l'extérieur"]
[]
[]
[11,"Ventilation hygiénique des espaces"]
["11.01, 11.02","Ventilation hygiénique des espaces","Mise en place d'un système de ventilation","Penser aux percements (prise et/ou rejet d'air) qui devront être effectués par la suite dans les parois qui seront réisolées (fourreaux ou autres systèmes assurant la continuité de l'étanchéité à l'air)","Tous les BB isolation de la toiture inclinée"]
["11.01, 11.02","Ventilation hygiénique des espaces","Mise en place d'un système de ventilation","Penser aux percements (prise et/ou rejet d'air) qui devront être effectués par la suite dans les parois qui seront réisolées (fourreaux ou autres systèmes assurant la continuité de l'étanchéité à l'air)","Isolation de la toiture plate par l’extérieur"]
["11.01, 11.02","Ventilation hygiénique des espaces","Mise en place d'un système de ventilation","Penser aux percements (prise et/ou rejet d'air) qui devront être effectués par la suite dans les parois qui seront réisolées (fourreaux ou autres systèmes assurant la continuité de l'étanchéité à l'air)","Tous les BB isolation des murs"]
[11.02,null,"Mise en place d'un système de ventilation","Afin d'optimiser le fonctionnement d'une système de ventilation double flux avec récupération de chaleur, une bonne étanchéité à l'air est nécessaire. Profiter des travaux pour l'améliorer.","Etanchéité à l'air"]
[]
[12,"Installation électrique"]
[]
[]
[13,"Installation d'éclairage"]
[]
[]
[14,"Systèmes d'énergie renouvelable"]
[14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si l'isolation de la toiture par l'extérieur est envisagé par la suite, pertinent de la réaliser en même temps que l'installation PV (un seul chantier pour deux mesures d'amélioration, percements plus faciles à traiter,…)","Isolation de la toiture (inclinée ou plate)"]
[14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si une borne de recharge électrique peut être une option dans la suite de la rénovation, la prendre en compte dans le dimensionnement des PV","Installation électrique (borne)"]
[14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si le placement d'une ventilation mécanique est une possibilité ultérieurement, veiller à garder une place suffisante en toiture pour les prise et rejet d'air.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si une PAC peut être une option dans la suite de la rénovation, la prendre en compte dans le dimensionnement des PV","Système de chauffage des espaces (PAC)"]
[14.01,null,"Capteurs solaires photovoltaïques","Si une installation solaire thermique est également envisagée, s'assurer que la surface de toiture disponible sera suffisante pour accueillir les deux installations. Sinon, faire un choix en focntion de la technologie la plus pertinente.","Capteurs solaires thermiques"]
[14.02,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires thermiques","Si l'isolation de la toiture par l'extérieur est envisagé par la suite, pertinent de la réaliser en même temps que l'installation solaire thermique (un seul chantier pour deux mesures d'amélioration, percements plus faciles à traiter,…)","Isolation de la toiture (inclinée ou plate)"]
[14.02,null,"Capteurs solaires thermiques","Si le placement d'une ventilation mécanique est une possibilité ultérieurement, veiller à garder une place suffisante en toiture pour les prise et rejet d'air.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[14.02,null,"Capteurs solaires thermiques","Si une installation photovoltaïque est également envisagée, s'assurer que la surface de toiture disponible sera suffisante pour accueillir les deux installations. Sinon, faire un choix en focntion de la technologie la plus pertinente.","Capteurs solaires photovoltaïques"]
[14.04,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques + thermiques PVT","Si l'isolation de la toiture par l'extérieur est envisagé par la suite, pertinent de la réaliser en même temps que l'installation PV (un seul chantier pour deux mesures d'amélioration, percements plus faciles à traiter,…)","Isolation de la toiture (inclinée ou plate)"]
[14.04,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques + thermiques PVT","Si le placement d'une ventilation mécanique est une possibilité ultérieurement, veiller à garder une place suffisante en toiture pour les prise et rejet d'air.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[]
[15,"Travaux d'embellissement et de confort"]
[15.01,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle cuisine ","Si l'amélioration de la performance de l'enveloppe du bâtiment est également visée, attention à ne pas bloquer l'option isolation des murs par l'intérieur. Celle-ci est parfois la seule option possible pour isoler des façades.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[15.01,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle cuisine ","Si l'amélioration de la performance de l'enveloppe du bâtiment est également visée, attention à ne pas bloquer l'option isolation du sol par l'intérieur.","Isolation des sols par l'intérieur"]
[15.01,null,"Nouvelle cuisine ","Veiller à choisir directement des robinetterie avec limiteur de débit etc, de manière à améliorer la performance du système d'eau sanitaire.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire (réduction des débits de puisage)\n"]
[15.02,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle salle de bain","Si l'amélioration de la performance de l'enveloppe du bâtiment est également visée, attention à ne pas bloquer l'option isolation des murs par l'intérieur. Celle-ci est parfois la seule option possible pour isoler des façades.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[15.02,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle salle de bain","Si une ventilation mécanique est envisagée par la suite, prévoir la connection de l'extraction à cette future installation installation.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[15.02,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle salle de bain","Veiller à choisir directement des robinetterie avec limiteur de débit etc, de manière à améliorer la performance du système d'eau chaude sanitaire.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n"]
[15.03,"Travaux d'embellissement et de confort","Ravalement enveloppe","Si une amélioration de la performance de l'enveloppe à plus ou moins brève échéance est visée, réfléchir à l'opportunité de ce ravalement (ex: isolation des murs par l'extérieur cacherait le ravalement)","Isolation des murs par l'extérieur"]
[15.03,"Travaux d'embellissement et de confort","Ravalement enveloppe","Si une amélioration de la performance de l'enveloppe à plus ou moins brève échéance est visée, faire attention au nouveau crépi ou enduit potentiellement installé. L'utilisation d'un revêtement non perméable à la vapeur d'eau ne permettrait plus une isolation par l'intérieur.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[15.04,"Travaux d'embellissement et de confort","Remise en état des finitions intérieures","Si un nouveau revêtement de sol est prévu, s'assurer que l'option 'chauffage par le sol' n'est pas souhaitée dans une phase ultérieure.","Système de chauffage des espaces"]
[15.04,"Travaux d'embellissement et de confort","Remise en état des finitions intérieures","Lorsqu'une remise en état des murs intérieurs (peinture, plafonnage…) est effectuée, s'assurer que si une isolation des murs est envisagée par la suite, l'isolation par l'intérieur ne sera pas la seule option.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[]
[16,"Travaux de mise en conformité"]
[16.010000000000002,"Travaux de mise en conformité","Infiltration et/ou humidité","Lorsqu'un remplacement partiel ou total de la toiture est nécessaire à cause de problèmes d'humidité, étudier la question de l'isolation par l'extérieur de la toiture.","Isolation de la toiture (plate ou inclinée) par l’extérieur"]
[16.03,"Travaux de mise en conformité","Infiltration et/ou humidité","Lorsque des problèmes d'humidité ascensionnelle nécessitent l'intervention sur des parois enterrées (drains, pose de platon,…), étudier l'opportunité d'isoler ces parois par l'extérieur.","Isolation des murs par l'extérieur"]
[16.02,"Travaux de mise en conformité","Structure","Si des problèmes de stabilité rendent nécessaires la démolition et la reconstruction de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon de les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des murs"]
[16.02,"Travaux de mise en conformité","Structure","Si des problèmes de stabilité rendent nécessaires la démolition et la reconstruction de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon de les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des sols"]
[16.02,"Travaux de mise en conformité","Structure","Si des problèmes de stabilité rendent nécessaires la démolition et la reconstruction de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon de les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation de la toiture"]
[16.12,"Travaux de mise en conformité","Structure","Lorsque une hauteur d'allège n'est pas conforme, envisager la possibilité de changer la fenêtre pour une qui soit performante et sécurisée (clé)","Menuiseries extérieures"]
[16.04,"Travaux de mise en conformité","Mérule ou tout champignon aux effets analogues","Si des problèmes de mérules (ou autres champignons) rendent nécessaires le remplacement de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon des les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des murs"]
[16.04,"Travaux de mise en conformité","Mérule ou tout champignon aux effets analogues","Si des problèmes de mérules (ou autres champignons) rendent nécessaires le remplacement de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon des les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des sols"]
[16.04,"Travaux de mise en conformité","Mérule ou tout champignon aux effets analogues","Si des problèmes de mérules (ou autres champignons) rendent nécessaires le remplacement de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon des les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation de la toiture"]
[16.079999999999998,"Travaux de mise en conformité","Installations techniques \n","Si des travaux de mise en conformité électrique sont nécessaire, et qu'une volonté d'isolation des parois est également présente, vérifier que l'isolation par l'intérieur n'est pas la seule solution possible.","Isolation des murs par l'intérieur"]
["16.10","Travaux de mise en conformité","Désamiantage","Lorsque les travaux de désamiantage concernent des parois du volume protégé, envisager l'opportunité de les isoler par la même occasion.","Isolation de la toiture"]
["16.10","Travaux de mise en conformité","Désamiantage","Lorsque les travaux de désamiantage concernent des parois du volume protégé, envisager l'opportunité de les isoler par la même occasion.","Isolation des murs"]
[]
[99,"Autres"]
[99.02,"Autres","Abords","Si de gros travaux paysagers (terrassement) sont prévus, analyser l'opportunité de placer une citerne d'eau de pluie si une volonté de valorisation d'eau de pluie est souhaitée.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)"]
[99.02,"Autres","Abords","Réfléchir au positionnement des plantations si celles-ci doivent se trouver contre la façade; elles pourraient ensuite rendre difficile une isolation par l'extérieur.","Isolation des murs par l'extérieur"]
[]
[]
[]
[]
["Analyse des effets lock-in autres que techniques"]
[null,"Type de lock in","Situation","Explication ","Risque","Impact"]
[null,"Administratif","Modification des travaux en cours de demande, au sein d'une même annexe 'permis'","On introduit un permis, il est en cours d'instruction,  mais finalement on décide de faire quelque chose en plus/autre chose qui nécessite un permis (dans les mêmes annexes). Il faudra introduire une nouvelle demande.","Prolonger les délais d'instruction, donc perte de temps et d'argent"]
[null,null,"Modification des travaux en cours de demande, au sein d'une annexe 'permis' différente.","On introduit un permis, il est en cours d'instruction,  mais finalement on décide de faire quelque chose en plus/autre chose qui nécessite un permis régi par une annexe différente. Il faudra introduire une nouvelle demande.","Prolonger les délais d'instruction, donc perte de temps et d'argent"]
[null,null,"Isolation sur limite de propriété","On construit une annexe en dehors du VP, non isolée et sur limite. On veut l'isoler (parce qu'elle rentre alors dans la volume protégé, par exemple).Il faudra devra demander la permission au voisin (droit de propriété).","Ne pas pouvoir isoler"]

{"sheet":"UserGuide","index":1,"n_rows":88,"n_cols":10,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Guide utilisateur"]
[]
["Etabli dans le cadre du projet Reno+, le but de cet outil est de permettre à toute personne souhaitant effectuer des travaux de rénovation de vérifier qu'il n'y aura pas d'effet lockin potentiel."]
["Il propose également une idée de l'impact de ce lockin, c'est-à-dire une estimation de la difficulté à passer au-dessus de ce lockin."]
[]
["Qu'entend-on par effet lockin?"]
[]
["Un effet lockin est un choix sur lequel on ne sait pas revenir facilement, et qui complexifie la suite des opérations."]
[]
["Lors d'une rénovation, le parcours vers le label A se fait souvent en plusieurs étapes."]
["Il est donc important de s'assurer, à chaque étape, que les travaux effectués ne vont pas gêner voire bloquer des travaux ultérieurs."]
[]
["La chronologie et la coordination des travaux sont donc très importantes."]
[]
["Par exemple:"]
[null,"Phase 1: isolation de la toiture par l'exterieur"]
[null,"Phase 2: isolation des façades par l'extérieur"]
[null,"Il est important de prévoir un débord de toiture suffisant dans la phase 1, afin de pouvoir effectuer aisément les raccords avec l'isolant de façade en phase 2."]
[null,"Dans le cas contraire, certains éléments devront être démontés et cela engendrera un surcoût."]
[]
["Comment utiliser cet outil?"]
[]
["L'outil est simple d'utilisation:"]
[]
[null,null,null,null,"Zone pour le choix des travaux"]
[null,"Building Blocks est le nom donné dans Reno+"]
[null,"à des familles de travaux."]
[]
[]
[null,"Les 4 boutons entourés en vert"]
[null,"permettent de (dé)sélectionner en une fois"]
[null,"tous les travaux associés à cette catégorie."]
[]
[null,"Chaque élément peut également être choisi"]
[null,"individuellement, au niveau des cases"]
[null," à cocher"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Zone explicitant les effets lockin"]
[null,null,"(voir ci-après)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Explication des informations données:"]
[null,"Si on sélectionne, par exemple,  la famille de travaux \"Menuiseries extérieures\", la zone expliciant les lockin devient:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,1,"Code interne au projet reno+"]
[null,2,"Précision quant à la famille de travaux. Dans ce cas: remplacement du vitrage seul ou de toute la fenêtre, ajout d'une nouvelle fenêtre."]
[null,3,"Potentiel effet lockin à analyser"]
[null,4,"Famille de travaux avec laquelle l'effet lockin est possible"]
[null,5,"Impact de l'effet lockin, c'est-à-dire estimation de la difficulté à passer au-dessus de cet effet."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"simple à résoudre"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"moyennent compliqué à résoudre"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"très compliqué à résoudre"]

{"sheet":"803.1.V1 LockIn","index":2,"n_rows":139,"n_cols":7,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,2,27,2]]}
[]
[null,null,"Quelles familles de Building Blocks souhaitez-vous activer?"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ID","Famille de Building Blocks","Building block","Explication ","Effet lockin avec","Impact"]
[null,2,"Isolation de la toiture inclinée"]
[null,"2.03\n2.05",null,"Isolation par l’extérieur","Si l'isolation de la toiture est prévue avant l'isolation des murs  par l'extérieur, il est important de prévoir un débordement de toit suffisant, prenant en compte l'épaisseur finale du mur isolé. Les raccords doivent être pensés et soignés pour assurer une continuité de l'étanchéité à l'air.","Isolations des murs"," "]
[null,"2.01 à 2.05",null,"Tous les BB isolation de la toiture inclinée","En cas de réisolation globale du logement, un système de ventilation devra être prévu. Des percements pourront donc être à prévoir --> prévoir des fourreaux","Ventilation hygiénique des espaces"," "]
[null,"2.01 à 2.05",null,"Tous les BB isolation de la toiture inclinée","Prévoir un gainage étanche pour le passage des câbles/tuyaux de futures installations, de manière à conserver une bonne étanchéité de la toiture","Systèmes d'énergie renouvelable"," "]
[null,"2.01, 2.02",null,"Isolation par l'intérieur","Dans le cas d'une isolation des combles avec mise en place d'une salle d'eau, attention au fait que la classe de climat change, et nécessité l'utilisation d'un pare-vapeur, qui n'est pas nécessairement nécessaire pour des climats secs.","Etanchéité à l'air"]
[]
[null,3,"Isolation de la toiture plate"]
[null,3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","Si l'isolation de la toiture est prévue avant l'isolation des murs  par l'extérieur, il est important de prévoir un débordement de toit suffisant, prenant en compte l'épaisseur finale du mur isolé. Les raccords doivent être pensés et soignés pour assurer une continuité de l'étanchéité à l'air.","Isolations des murs"," "]
[null,3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","En cas de réisolation globale du logement, un système de ventilation devra être prévu. Des percements pourront donc être à prévoir --> prévoir des fourreaux","Ventilation hygiénique des espaces"," "]
[null,3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","Prévoir un gainage étanche pour le passage des câbles/tuyaux de futures installations, de manière à conserver une bonne étanchéité de la toiture","Systèmes d'énergie renouvelable"," "]
[null,3.01,"Isolation de la toiture plate","Isolation par l’extérieur","Si l'on souhaite intégrer une stratégie globale de gestion d'eau de pluie, réfléchir à la possibilité d'une toiture verte.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)"," "]
[]
[null,4,"Isolation des murs"]
[null,"4.01 à 4.06","Isolation des murs","Tous les BB isolation des murs","Penser à la position future des châssis lors de l'isolation des murs: ceux-ci doivent être en contact avec l'isolant afin d'assurer la continuité de l'isolation.","Menuiseries extérieures"]
[null,"4.01 à 4.06","Isolation des murs","Tous les BB isolation des murs","En cas de réisolation globale du logement, un système de ventilation devra être prévu. Des percements pourront donc être à prévoir --> prévoir des fourreaux","Ventilation hygiénique des espaces"]
[null,4.04,"Isolation des murs","Isolation par l'intérieur","Attention à effectuer une analyse complète de la composition du mur avant isolation, de manière à ne pas créer de potentiels problèmes d'humidité.","Travaux de mise en conformité"]
[null,4.04,"Isolation des murs","Isolation par l'intérieur","Empêchera des saignées par la suite, p.ex. pour mettre l'installation électrique en conformité","Travaux de mise en conformité (électricité)"]
[null,4.01,"Isolation des murs","Isolation par l'extérieur par ETICS","Il peut être difficile d'accrocher des choses sur la façade, comme p.ex. des protections solaires.","Protections solaires"]
[null,"4.01, 4.02, 4.06",null,"Isolation par l’extérieur","Si des problèmes potentiels d'humidité sont présents dans les murs, réfléchir à l'opportunité de placer un drain en pied de mur avant d'isoler, de façon à ne pas être gêné par la suite.","Travaux de mise en conformité (eau)"]
[null,"4.01, 4.02, 4.06",null,"Isolation par l’extérieur","Si une isolation des sols par l'intérieur est prévue par la suite, penser à placer une isolation périphérique pour faciliter la gestion des noeuds constructifs.","Isolation des sols (par l'intérieur)"]
[null,4.04,null,"Isolation par l'intérieur","Empêchera par la suite une libre fixation d'éléments dans les murs.","Système de chauffage des espaces"]
[null,4.04,null,"Isolation par l'intérieur","Empêchera par la suite une libre fixation d'éléments dans les murs.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire"]
[]
[null,5,"Isolation des sols"]
[null,5.03,"Isolation des sols","Nouvelle dalle","Dans le cas où la dalle doit être cassée (isolation en dessous de la dalle sur sol) --> penser à poser une isolation périphérique pour faciliter la gestion des noeuds constructifs mur/dalle le cas échéant","Isolations des murs"]
[]
[null,6,"Menuiseries extérieures"]
[null,6.01,"Menuiseries extérieures","Remplacement du vitrage","Analyser la pertinence d'utiliser un facteur solaire plus bas pour limiter la surchauffe","Confort d'été"]
[null,"6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Penser à la position de la future isolation des murs: les châssis doivent être en contact avec l'isolant afin d'assurer la continuité de l'isolation.","Isolations des murs"]
[null,"6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Penser à implémenter des grilles de ventilation dans les pièces de vie si aucune ventilation mécanique n'est prévue par la suite","Ventilation hygiénique des espaces"]
[null,"6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Analyser la pertinence d'utiliser un facteur solaire plus bas pour limiter la surchauffe","Confort d'été"]
[null,"6.02, 6.03, 6.08","Menuiseries extérieures","Remplacement des châssis","Si une isolation des sols par l'intérieur est envisagée, penser à l'impact sur la hauteur des portes à remplacer.","Isolation des sols"]
[null,6.04,"Menuiseries extérieures","Ajout d'une nouvelle menuiserie extérieure","Une nouvelle ouverture apporte des gains solaires supplémentaires. Si un risque de surchauffe est présent, voir s'il est possible de placer la nouvelle ouverture de manière à pouvoir créer une ventilation intensive.","Confort d'été"]
[]
[null,7,"Etanchéité à l'air"]
[null,7.03,null,"Amélioration générale de l'étanchéité à l'air","Si un système de ventilation mécanique est envisagé à termes, viser une étanchéité à l'air suffisamment bonne de façon à ce que celui-ci puisse fonctionner correctement","Ventilation hygiénique des espaces"]
[null,7.03,null,"Amélioration générale de l'étanchéité à l'air","Si des actions sont prévues pour améliorer l'étanchéité à l'air dans l'optique d'un aménagement ultérieur de l'espace en pièce d'eau, envisager la pose d'un pare-vapeur.","Travaux d'embellissement et de confort"]
[]
[null,8,"Confort d'été"]
[null,"8.01, 8.02, 8.04","Confort d'été","Protections solaires","Si la pose de protections solaires extérieures verticales est prévue avant l'isolation des murs par l'extérieur, il est important de prendre en compte l'épaisseur finale du mur isolé, pour définir le type d'accroches, et assurer la continuité de l'isolation par la suite. ","Isolations des murs par l'extérieur"]
[]
[null,9,"Système de chauffage des espaces"]
[null,9.06,"Système de chauffage des espaces","Remplacement des générateurs locaux par un générateur central ","Si seule l'isolation des murs par l'intérieur est envisageable par la suite, penser à l'utilisation d'une cavité technique pour le passage des câbles, tuyaux de chauffage,… pour éviter d'abîmer l'isolant.","Isolations des murs par l'intérieur"]
[null,"9.01-9.03",null,"Remplacement du producteur de chaleur (central --> central)","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement du nouveau générateur.","Isolation (en général)"]
[null,"9.12, 9.13",null,"Mise en place de deux générateurs de chaleurs (central --> central)","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement des nouveaux générateurs.","Isolation (en général)"]
[null,"9.04, 9.05",null,"Remplacement ou mise en place d'un chauffage local","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement du nouveau générateur.","Isolation (en général)"]
[null,9.06,null,"Remplacement des générateurs locaux par un générateur central ","Si des travaux significatifs d'isolation sont prévus par la suite, en tenir compte dans le dimensionnement du nouveau générateur.","Isolation (en général)"]
[null,9.07,"Système de chauffage des espaces","Optimisation des émetteurs de chaleur\n","En cas de remplacement des radiateurs par un chauffage sol, l'isolation de la dalle de sol par l'intérieur doit être effectuée en même temps. Il est impossible d'isoler par l'intérieur après avoir placé le chauffage sol.","Isolation des sols par l'intérieur"]
[null,9.08,"Système de chauffage des espaces","Optimisation des émetteurs de chaleur\n","En cas de remplacement des radiateurs par des nouveaux et si seule une isolation des murs par l'intérieur est possible, celle-ci doit être effectuée ou au moins étudiée en même temps, afin de minimiser l'impact des accroches et autres dans l'isolant.","Isolations des murs par l'intérieur"]
[]
[null,10,"Installation d'eau froide et eau chaude sanitaire"]
[null,null,"Installation d'eau froide et eau chaude sanitaire"]
[null,10.06,null,"Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)","Si on refait la plomberie, mieux vaut prévoir des tuyaux d'arrivée d'eau séparés pour les WC, afin de les raccorder utlérieurement à une citerne d'eau de pluie.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)"]
[null,10.06,null,"Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)","Si l'implantation d'une toiture verte est envisagée, en profiter pour isoler la toiture en même temps.","Isolation de la toiture (plate ou inclinée) par l'extérieur"]
[]
[]
[null,11,"Ventilation hygiénique des espaces"]
[null,"11.01, 11.02","Ventilation hygiénique des espaces","Mise en place d'un système de ventilation","Penser aux percements (prise et/ou rejet d'air) qui devront être effectués par la suite dans les parois qui seront réisolées (fourreaux ou autres systèmes assurant la continuité de l'étanchéité à l'air)","Tous les BB isolation de la toiture inclinée"]
[null,"11.01, 11.02","Ventilation hygiénique des espaces","Mise en place d'un système de ventilation","Penser aux percements (prise et/ou rejet d'air) qui devront être effectués par la suite dans les parois qui seront réisolées (fourreaux ou autres systèmes assurant la continuité de l'étanchéité à l'air)","Isolation de la toiture plate par l’extérieur"]
[null,"11.01, 11.02","Ventilation hygiénique des espaces","Mise en place d'un système de ventilation","Penser aux percements (prise et/ou rejet d'air) qui devront être effectués par la suite dans les parois qui seront réisolées (fourreaux ou autres systèmes assurant la continuité de l'étanchéité à l'air)","Tous les BB isolation des murs"]
[null,11.02,null,"Mise en place d'un système de ventilation","Afin d'optimiser le fonctionnement d'une système de ventilation double flux avec récupération de chaleur, une bonne étanchéité à l'air est nécessaire. Profiter des travaux pour l'améliorer.","Etanchéité à l'air"]
[]
[null,12,"Installation électrique"]
[null,null,null,null,"Aucun effet lockin identifié à ce stade du projet."]
[]
[null,13,"Installation d'éclairage"]
[null,null,null,null,"Aucun effet lockin identifié à ce stade du projet."]
[]
[null,14,"Systèmes d'énergie renouvelable"]
[null,14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si l'isolation de la toiture par l'extérieur est envisagé par la suite, pertinent de la réaliser en même temps que l'installation PV (un seul chantier pour deux mesures d'amélioration, percements plus faciles à traiter,…)","Isolation de la toiture (inclinée ou plate)"]
[null,14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si une borne de recharge électrique peut être une option dans la suite de la rénovation, la prendre en compte dans le dimensionnement des PV","Installation électrique (borne)"]
[null,14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si le placement d'une ventilation mécanique est une possibilité ultérieurement, veiller à garder une place suffisante en toiture pour les prise et rejet d'air.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[null,14.01,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques","Si une PAC peut être une option dans la suite de la rénovation, la prendre en compte dans le dimensionnement des PV","Système de chauffage des espaces (PAC)"]
[null,14.01,null,"Capteurs solaires photovoltaïques","Si une installation solaire thermique est également envisagée, s'assurer que la surface de toiture disponible sera suffisante pour accueillir les deux installations. Sinon, faire un choix en focntion de la technologie la plus pertinente.","Capteurs solaires thermiques"]
[null,14.02,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires thermiques","Si l'isolation de la toiture par l'extérieur est envisagé par la suite, pertinent de la réaliser en même temps que l'installation solaire thermique (un seul chantier pour deux mesures d'amélioration, percements plus faciles à traiter,…)","Isolation de la toiture (inclinée ou plate)"]
[null,14.02,null,"Capteurs solaires thermiques","Si le placement d'une ventilation mécanique est une possibilité ultérieurement, veiller à garder une place suffisante en toiture pour les prise et rejet d'air.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[null,14.02,null,"Capteurs solaires thermiques","Si une installation photovoltaïque est également envisagée, s'assurer que la surface de toiture disponible sera suffisante pour accueillir les deux installations. Sinon, faire un choix en focntion de la technologie la plus pertinente.","Capteurs solaires photovoltaïques"]
[null,14.04,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques + thermiques PVT","Si l'isolation de la toiture par l'extérieur est envisagé par la suite, pertinent de la réaliser en même temps que l'installation PV (un seul chantier pour deux mesures d'amélioration, percements plus faciles à traiter,…)","Isolation de la toiture (inclinée ou plate)"]
[null,14.04,"Systèmes d'énergie renouvelable","Capteurs solaires photovoltaïques + thermiques PVT","Si le placement d'une ventilation mécanique est une possibilité ultérieurement, veiller à garder une place suffisante en toiture pour les prise et rejet d'air.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[]
[null,15,"Travaux d'embellissement et de confort"]
[null,15.01,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle cuisine ","Si l'amélioration de la performance de l'enveloppe du bâtiment est également visée, attention à ne pas bloquer l'option isolation des murs par l'intérieur. Celle-ci est parfois la seule option possible pour isoler des façades.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[null,15.01,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle cuisine ","Si l'amélioration de la performance de l'enveloppe du bâtiment est également visée, attention à ne pas bloquer l'option isolation du sol par l'intérieur.","Isolation des sols par l'intérieur"]
[null,15.01,null,"Nouvelle cuisine ","Veiller à choisir directement des robinetterie avec limiteur de débit etc, de manière à améliorer la performance du système d'eau sanitaire.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire (réduction des débits de puisage)\n"]
[null,15.02,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle salle de bain","Si l'amélioration de la performance de l'enveloppe du bâtiment est également visée, attention à ne pas bloquer l'option isolation des murs par l'intérieur. Celle-ci est parfois la seule option possible pour isoler des façades.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[null,15.02,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle salle de bain","Si une ventilation mécanique est envisagée par la suite, prévoir la connection de l'extraction à cette future installation installation.","Ventilation hygiénique des espaces"]
[null,15.02,"Travaux d'embellissement et de confort","Nouvelle salle de bain","Veiller à choisir directement des robinetterie avec limiteur de débit etc, de manière à améliorer la performance du système d'eau chaude sanitaire.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n"]
[null,15.03,"Travaux d'embellissement et de confort","Ravalement enveloppe","Si une amélioration de la performance de l'enveloppe à plus ou moins brève échéance est visée, réfléchir à l'opportunité de ce ravalement (ex: isolation des murs par l'extérieur cacherait le ravalement)","Isolation des murs par l'extérieur"]
[null,15.03,"Travaux d'embellissement et de confort","Ravalement enveloppe","Si une amélioration de la performance de l'enveloppe à plus ou moins brève échéance est visée, faire attention au nouveau crépi ou enduit potentiellement installé. L'utilisation d'un revêtement non perméable à la vapeur d'eau ne permettrait plus une isolation par l'intérieur.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[null,15.04,"Travaux d'embellissement et de confort","Remise en état des finitions intérieures","Si un nouveau revêtement de sol est prévu, s'assurer que l'option 'chauffage par le sol' n'est pas souhaitée dans une phase ultérieure.","Système de chauffage des espaces"]
[null,15.04,"Travaux d'embellissement et de confort","Remise en état des finitions intérieures","Lorsqu'une remise en état des murs intérieurs (peinture, plafonnage…) est effectuée, s'assurer que si une isolation des murs est envisagée par la suite, l'isolation par l'intérieur ne sera pas la seule option.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[]
[null,16,"Travaux de mise en conformité"]
[null,16.010000000000002,"Travaux de mise en conformité","Infiltration et/ou humidité","Lorsqu'un remplacement partiel ou total de la toiture est nécessaire à cause de problèmes d'humidité, étudier la question de l'isolation par l'extérieur de la toiture.","Isolation de la toiture (plate ou inclinée) par l’extérieur"]
[null,16.03,"Travaux de mise en conformité","Infiltration et/ou humidité","Lorsque des problèmes d'humidité ascensionnelle nécessitent l'intervention sur des parois enterrées (drains, pose de platon,…), étudier l'opportunité d'isoler ces parois par l'extérieur.","Isolation des murs par l'extérieur"]
[null,16.02,"Travaux de mise en conformité","Structure","Si des problèmes de stabilité rendent nécessaires la démolition et la reconstruction de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon de les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des murs"]
[null,16.02,"Travaux de mise en conformité","Structure","Si des problèmes de stabilité rendent nécessaires la démolition et la reconstruction de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon de les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des sols"]
[null,16.02,"Travaux de mise en conformité","Structure","Si des problèmes de stabilité rendent nécessaires la démolition et la reconstruction de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon de les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation de la toiture"]
[null,16.12,"Travaux de mise en conformité","Structure","Lorsque une hauteur d'allège n'est pas conforme, envisager la possibilité de changer la fenêtre pour une qui soit performante et sécurisée (clé)","Menuiseries extérieures"]
[null,16.04,"Travaux de mise en conformité","Mérule ou tout champignon aux effets analogues","Si des problèmes de mérules (ou autres champignons) rendent nécessaires le remplacement de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon des les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des murs"]
[null,16.04,"Travaux de mise en conformité","Mérule ou tout champignon aux effets analogues","Si des problèmes de mérules (ou autres champignons) rendent nécessaires le remplacement de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon des les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation des sols"]
[null,16.04,"Travaux de mise en conformité","Mérule ou tout champignon aux effets analogues","Si des problèmes de mérules (ou autres champignons) rendent nécessaires le remplacement de parois composant le volume protégé, réfléchir à la meilleure façon des les isoler, dans une optique globale de rénovation","Isolation de la toiture"]
[null,16.079999999999998,"Travaux de mise en conformité","Installations techniques \n","Si des travaux de mise en conformité électrique sont nécessaire, et qu'une volonté d'isolation des parois est également présente, vérifier que l'isolation par l'intérieur n'est pas la seule solution possible.","Isolation des murs par l'intérieur"]
[null,"16.10","Travaux de mise en conformité","Désamiantage","Lorsque les travaux de désamiantage concernent des parois du volume protégé, envisager l'opportunité de les isoler par la même occasion.","Isolation de la toiture"]
[null,"16.10","Travaux de mise en conformité","Désamiantage","Lorsque les travaux de désamiantage concernent des parois du volume protégé, envisager l'opportunité de les isoler par la même occasion.","Isolation des murs"]
[]
[null,99,"Autres"]
[null,99.02,"Autres","Abords","Si de gros travaux paysagers (terrassement) sont prévus, analyser l'opportunité de placer une citerne d'eau de pluie si une volonté de valorisation d'eau de pluie est souhaitée.","Installation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire\n(gestion eau de pluie)"]
[null,99.02,"Autres","Abords","Réfléchir au positionnement des plantations si celles-ci doivent se trouver contre la façade; elles pourraient ensuite rendre difficile une isolation par l'extérieur.","Isolation des murs par l'extérieur"]
[]
[]
[null,"Il existe également des effets lock-in autres que techniques, listés ci-dessous:"]
[null,null,"Type de lock in","Situation","Explication ","Risque","Impact"]
[null,null,"Administratif","Modification des travaux en cours de demande, au sein d'une même annexe 'permis'","On introduit un permis, il est en cours d'instruction,  mais finalement on décide de faire quelque chose en plus/autre chose qui nécessite un permis (dans les mêmes annexes). Il faudra introduire une nouvelle demande.","Prolonger les délais d'instruction, donc perte de temps et d'argent"]
[null,null,null,"Modification des travaux en cours de demande, au sein d'une annexe 'permis' différente.","On introduit un permis, il est en cours d'instruction,  mais finalement on décide de faire quelque chose en plus/autre chose qui nécessite un permis régi par une annexe différente. Il faudra introduire une nouvelle demande.","Prolonger les délais d'instruction, donc perte de temps et d'argent"]
[null,null,null,"Isolation sur limite de propriété","On construit une annexe en dehors du VP, non isolée et sur limite. On veut l'isoler (parce qu'elle rentre alors dans la volume protégé, par exemple).Il faudra devra demander la permission au voisin (droit de propriété).","Ne pas pouvoir isoler"]